Introduction:
Had I played too much with my E3372h until I foolishly firmware have eventually flashed xxx (namely the offical version and not a mod version). This version can no longer downgrade and can currently unpatched / modified firmware. The stick can indeed continue to operate as HiLink but who wants that ..... * gg *.

No solution:
All attempts to get back zurückzuflashen or the like to the standard version. Even with Huawei Flasher v1.6 and v2 (via * .hmf files). Meaningless. For me were € 64 now thrown out the window. I wanted to know it, and made the following.

Solution:
Installing Drivers in sequence (see download).
a) SIM card out! Stick-housing open: you need very small Torx essays (0.5). I did not have. Have broken with some violence and small screw the plastic. Damaged doing but not cover on which even the white sticker with the IMEI etc sticks. The SIM card holds otherwise not well inside the circuit.
b) We see (stick in front of him, SIM card slot upward USB port to the right) at the bottom right now 5 little PINS. The first PIN is rectangular. The others are around. We need the last round PIN.
c) the stick is best to stick more easily to doing the further plugging and simultaneous connection bridging in a USB extension cable. A paper clip (only metal braces, not isolated) attach (to the small hooks) take this bend and possibly equal to the USB extension. Thus, the clip would now be well and firmly connected to GROUND. You could solder short the clip there. Now the other end of the bracket hold out to the last PIN. Stay calm! Now, a second person is to plug the other end of the USB extension cable into the PC.
d) short after plugging into your PC should a new device are discovered by Windows. The LED on Stick will flash quickly in complete luminosity of the color cyan / blue. In the short appearing balloon of Windows also appears, on closer inspection, the required COM port. NOW UNTIL THE CLAMP FROM PIN LOOSE! The LED will flash anyway so on. the assigned COM port appears also in the Windows Device Manager under COM ports. This we need it now!

e) A flashing stick do not fit what. Then stop here and look for errors!
f) Copies you the download folder as directly on drive "C: \ mmtk \". Now open a Windows command line (cmd) and change to the directory "mmtk".
adapt g) the following command. For me, the earlier saved port is the port 12. This is also reflected in the following command line. You have the change to your listed port. Then simply press ENTER and off you go, and here the command:
balong_usbdload -p12 usblsafe-3372hv2.bin

h) Takes a bit (a lot of question marks appear on the console). Takes about 30 seconds or so. When it is finished, close the console window. Wait Bissl, one minute.
i) Now the FIRST WebUI flash (just in the .exe file folder start). Folder [1].
j) Now the firmware over it. Folder [2].
k) Now from folder [3] the new WebUI (WEBUI_17.100.13.01.03_HILINK_Mod1.0)
l) Now from folder [4] the modified firmware (E3372h-153_Update_22.315.01.00.00_M_AT_05).

DONE!
------------
Einleitung:
Hatte mich zu viel mit meinem E3372h gespielt, bis ich irgendwann aus Dummheit die Firmware xxx (und zwar die offical-Version und nicht etwa eine mod-Version) geflasht habe. Diese Version lässt sich nicht mehr downgraden und lässt aktuell keine Patches/modifizierte Firmware zu. Der Stick lässt sich zwar weiterhin betreiben als HiLink aber wer will das schon.....*gg*.

Keine Lösung:
Alles probiert um wieder zur Standard-Version zurückzuflashen oder dergleichen. Sogar mit Huawei Flasher v1.6 und v2 (via *.hmf-Dateien). Sinnlos. Für mich waren €64 nun zum Fenster rausgeworfen. Ich wollte es wissen und machte folgendes.

Lösung:
Treiber installieren der Reihenfolge nach (siehe Download).
a) SIM-Karte raus! Stick-Gehäuse aufmachen: Man braucht sehr kleine Torx-Aufsätze (0.5). Hatte ich nicht. Habe das Plastik mit etwas Gewalt und kleinem Schraubenzieher aufgebrochen. Beschädigt dabei jedoch nicht die Abdeckung auf welcher auch das weiße Sticker mit der IMEI usw klebt. Die SIM-Karte hält sonst nicht mehr gut drinnen am Schluß.
b) Man sieht (Stick vor sich liegen, SIM-Karteneinschub nach oben, USB-Anschluß zeigt nach rechts) nun unten rechts 5 kleine PINS. Der erste PIN ist rechteckig. Die anderen sind rund. Wir brauchen den letzten runden PIN. 
c) Den Stick am besten in ein USB-Verlängerungskabel stecken um sich beim weiteren Anstecken und gleichzeitigen Verbindungsüberbrücken leichter zu tun. Eine Büroklammer (nur Metall-Klammern, nicht isoliert) nehmen, diese aufbiegen und womöglich gleich an der USB-Verlängerung (an den kleinen Häkchen) befestigen. Damit wäre die Klammer nun gut und fest mit GROUND verbunden. Man könnte die Klammer auch dort kurzfristig anlöten. Nun das andere Ende der Klammer auf den letzten PIN hinhalten. Ruhig bleiben! Nun soll eine zweite Person das andere Ende des USB-Verlängerungskabels in den PC stecken.
d) Kurz nach dem Einstecken in den PC sollte von Windows ein neues Gerät endeckt werden. Die LED am Stick blinkt nun sehr schnell in vollster Leuchtstärke in der Farbe Cyan/Blau. In der kurz erscheinenden Sprechblase von Windows erscheint auch, bei genauem Hinsehen, der benötigte COM-Port. NUN ERST DIE KLAMMER VOM PIN LÖSEN! Die LED blinkt nun trotzdem so weiter. Auch im Windows-Geräte-Manager unter COM-Ports erscheint der zugewiesene COM-Port. Diesen brauchen wir nun!

e) Blinkt der Stick nicht passt was nicht. Dann hier stoppen und Fehler suchen!
f) Kopiert euch den Download-Ordner z.B. direkt aufs Laufwerk "C:\mmtk\". Nun eine Windows-Kommandozeile (cmd) öffnen und in das Verzeichnis "mmtk" wechseln. 
g) Den folgenden Befehl adaptieren. Bei mir ist der vorhin gemerkte Port der Port 12. Das spiegelt sich auch in der folgenden Befehlszeile wider. Ihr müsst das auf euren notierten Port ändern. Dann einfach ENTER drücken und ab geht die Post, und hier der Befehl:
balong_usbdload -p12 usblsafe-3372hv2.bin

h) Dauert ein bisschen (viele Fragezeichen erscheinen auf der Konsole). Dauert ca. 30 Sekunden oder so. Wenn es fertig ist, das Konsolenfenster schließen. Bissl abwarten, eine Minute.
i) Nun ZUERST das WEBUI flashen (in Ordner die exe-Datei einfach starten). Ordner [1].
j) Jetzt die Firmware drüber. Ordner [2].
k) Jetzt aus Ordner [3] das neue WEBUI (WEBUI_17.100.13.01.03_HILINK_Mod1.0)
l) Jetzt aus Ordner [4] die modifizierte Firmware (E3372h-153_Update_22.315.01.00.00_M_AT_05).

FERTIG!
